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	序号
	服务品目
	规格要求
	单位
	单项报价（元/单位）
	备注

	楼、地面砖
	1
	防滑地砖楼地面300×300
	包含以下内容：                                  1.拆除、更换地砖、铲除/新建水泥砂浆基层，建渣清运等；               2.地砖样式、颜色尽量采用原建筑同品牌、规格型号、颜色等；        3、按元/m2计价
	㎡
	
	

	
	2
	防滑地砖楼地面600×600
	
	㎡
	
	

	
	3
	防滑地砖楼地面800×800
	
	㎡
	
	

	踢脚线
	4
	100mm高水泥砂浆踢脚线
	包含以下内容：                                 1.拆除、更换踢脚砖、铲除/新建水泥砂浆基层，建渣清运等；            2、地砖样式、颜色尽量采用原建筑同品牌、规格型号、颜色等；       3、按元/m计价
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	100mm高块料踢脚线
	
	m
	
	

	
	6
	100mm高实木成品踢脚线
	
	m
	
	

	  墙面
	7
	内墙面砖规格综合
	包含以下内容：                                1.铲除/新建油漆面层、腻子层、水泥砂浆基层等；                                 2.油漆面层选用原装饰同色型号；3.室内脚手架、人字梯；                  4、按元/㎡计价
	㎡
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	干粉漆墙面
	
	㎡
	
	

	
	9
	乳胶漆墙面
	
	㎡
	
	

	
	10
	水泥砂浆墙面
	
	㎡
	
	

	防水
	11
	墙面
	墙面防水涂料
	㎡
	
	

	
	12
	地面
	SBS防水卷材
高分子防水卷材
	㎡
	
	

	
	
	
	
	㎡
	
	

	                                                天棚面
	13
	硅钙板吊顶天棚
	包含以下内容：1、拆换木龙骨、轻钢龙骨；
2、拆除面层；
3、按元/㎡计价
	㎡
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	铝扣板吊顶天棚
	
	㎡
	
	

	
	15
	天棚面干粉漆
	1、拆除/重建天棚基层腻子找平；2、墙面涂料施工；
3、按元/㎡计价
	㎡
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	天棚面乳胶漆
	
	㎡
	
	

	门、窗
	17
	拆换实木门M0921
	                                                                                                                       1、拆换包含五金配件；                      2、建渣清运。                                        3、按元/樘计价。整套更换
	樘
	
	

	
	18
	更换防盗门锁
	
	个
	
	

	
	19
	拆换实木门M1221
	
	樘
	
	

	
	20
	拆换防盗门M0921
	
	樘
	
	

	
	21
	拆换防盗门M1221
	
	樘
	
	

	
	22
	拆换防盗门M1521
	
	樘
	
	

	
	23
	拆换钢质门M0921
	
	樘
	
	

	
	24
	拆换钛合金门
	
	樘
	
	2㎡以内

	
	25
	拆除金属门窗
	
	樘
	
	

	
	26
	拆换卷帘门
	成品更换
	㎡
	
	

	
	27
	卷帘门换锁
	
	次
	
	

	
	28
	卷帘门弹簧片
	
	个
	
	

	
	29
	更换门锁
	成品更换，球形锁、执手锁
	把
	
	

	
	30
	拆换铝合金窗
	1.现场测量窗框、玻璃窗数据，定制成品，运送到现场安装；           2.拆换后修补墙面缝隙；
3.按元/㎡计价
	㎡
	
	

	
	31
	拆换玻璃
	
	㎡
	
	普通白玻璃

	
	32
	拆换不锈钢护栏
	
	㎡
	
	

	窗帘
	33
	拆换窗帘
	1.损坏窗帘采用同色型号更换；2.窗帘按1.5倍展开长度
	m
	
	

	
	34
	拆换套杆
	
	m
	
	

	
	35
	拆换窗帘配件
	
	个
	
	

	
	36
	窗帘清洗
	含拆挂
	片
	
	

	栏杆、扶手
	37
	拆换塑料靠墙扶手
	同型号塑料扶手
	m
	
	

	
	38
	拆换不锈钢扶手
	同型号扶手
	m
	
	

	
	39
	拆换不锈钢栏杆
	同型号栏杆
	m
	
	

	衣柜、文件柜、桌椅
	40
	拆换锁具
	1、均属于简易维修；
2、更换产品尽量采用原有品牌
	把
	
	

	
	41
	拆换合页
	
	个
	
	

	
	42
	拆换滑槽
	
	对
	
	

	
	43
	拆换拉手
	
	个
	
	

	
	44
	拆换柜门
	
	㎡
	
	

	
	45
	维修办公椅
	
	次
	
	

	
	46
	维修办公桌
	
	次
	
	

	给排水
	47
	拆换洗手台台面
	现场测量尺寸，定制成品安装
	㎡
	
	

	
	48
	拆换蹲便器
	成品安装，包含配套管件
	个
	
	

	
	49
	拆换小便斗
	成品安装，包含配套管件
	个
	
	

	
	50
	拆换落地式小便器
	成品安装，包含配套管件
	个
	
	

	
	51
	拆换洗手盆
	成品安装，包含配套管件
	个
	
	

	
	52
	下水器
	翻板式、按压式
	个
	
	

	
	53
	下水软管
	材质：塑料
	根
	
	

	
	54
	拆换拖把池
	成品安装，包含配套管件
	个
	
	

	
	55
	拆换阀门DN15
	角阀、闸阀、球阀等综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	56
	拆换阀门DN20
	角阀、闸阀、球阀等综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	57
	拆换阀门DN25
	角阀、闸阀、球阀等综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	58
	拆换阀门DN32
	角阀、闸阀、球阀等综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	59
	拆换阀门DN50、DN60
	闸阀、球阀等综合考虑
	个
	
	

	
	60
	拆换水龙头
	不锈钢，规格DN15、DN20、DN25综合考虑
	个
	
	

	
	61
	拆换高弯水龙头
	不锈钢单冷水龙头
	个
	
	

	
	62
	拆换冷热水龙头
	不锈钢冷热水龙头
	个
	
	

	
	63
	拆换排水PVC管件DN110
	弯头、直接、三通等管件综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	64
	拆换排水PVC管件DN75
	弯头、直接、三通等管件综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	65
	拆换排水PVC管件DN50
	弯头、直接、三通等管件综合考虑
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	66
	PVC排水管DN110
	
	m
	
	

	
	67
	PVC排水管DN75
	
	m
	
	

	
	68
	PVC排水管DN50
	
	m
	
	

	
	69
	拆换给水管件DN100
	PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	拆换给水管件DN75
	PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	71
	拆换给水管件DN50
	PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	72
	拆换给水管 DN100
	 PE、PPR管，热熔连接
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	73
	拆换给水管   DN75
	PE、PPR管，热熔连接
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	74
	拆换给水管   DN50
	PE、PPR管，热熔连接
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	75
	拆换水龙头脚踏开关
	成套更换
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	76
	拆换阀门 DN100
	球墨铸铁闸阀(含辅材）
	个
	
	

	
	77
	拆换阀门 DN80
	球墨铸铁闸阀(含辅材）
	个
	
	

	
	78
	拆换阀门 DN63
	球墨铸铁闸阀(含辅材）
	个
	
	

	
	79
	拆换水管管件
	PPR管Dn15、Dn20、Dn25、Dn32、Dn40弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接
	个
	
	

	
	80
	拆换水管
	PPR水管，Dn15、Dn20、Dn25、Dn32、Dn40等综合考虑，不足的取整计算
	m
	
	

	
	81
	拆换蹲便器水箱排水阀
	排水阀更换
	个
	
	

	
	82
	拆换蹲便器水箱
	整套更换
	个
	
	

	
	83
	疏通厕所
	人工、机械综合考虑
	次
	
	

	
	84
	疏通其它
	人工、机械综合考虑
	次
	
	

	
	85
	室外主管道疏通
	人工、机械综合考虑
	次
	
	

	开关、插座
	86
	拆换单控开关
	10A、220V
	个
	
	

	
	87
	拆换双控开关
	
	个
	
	

	
	88
	拆换三控开关
	
	个
	
	

	
	89
	拆换五孔插座
	
	个
	
	

	
	90
	拆换空调插座
	16A
	个
	
	

	配管、配线
	91
	拆换电线管
	
	m
	
	

	
	92
	铜芯线BV10.0mm²
	1、电线管DN20、DN25等综合考虑；
2、电线均为穿管敷设
	m
	
	

	
	93
	铜芯线BV2.5mm²
	
	m
	
	

	
	94
	铜芯线BV4.0mm²
	
	m
	
	

	
	95
	铜芯线BV6.0mm²
	
	m
	
	

	                                  灯具
	96
	更换灯头
	LED灯头 10W（含声控感应）
	个
	
	

	
	97
	更换灯泡
	5W-50W
	个
	
	

	
	98
	更换T5灯管
	0.6m、1.0m、1.2m、1.5m、10W—20W综合考虑
	个
	
	

	
	99
	更换LED灯珠
	LED灯具  20W—40W
	组
	
	

	
	100
	更换LED灯盘600*300
	成套灯具20W-40W
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	101
	更换LED灯盘600*600
	成套灯具20W-40W
	个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	102
	更换LED灯盘300*1200
	成套灯具60W-150W洁净灯
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	配电箱、电缆
	103
	更换空开1P
	10A、16A、32A、63A等综合考虑
	个
	
	

	
	104
	更换空开2P，3p
	10A、16A、32A、63A等综合考虑
	个
	
	

	
	105
	更换空开1P带漏保
	10A、16A、32A、63A等综合考虑
	个
	
	

	
	106
	更换空开2P、3P带漏保
	10A、16A、32A、63A等综合考虑
	个
	
	

	
	107
	更换空开
	100A
	个
	
	

	
	108
	铜芯电缆
	根据现场情况另行约定
	m
	
	

	
	109
	照明配电箱
	钢质400mm*600mm以内
	个
	
	

	空调
	110
	空调加氟
	单个空调
	次
	
	

	
	111
	铜管更换
	拆装
	m
	
	

	
	112
	空调维修
	
	次
	
	

	
	113
	空调移机
	挂式空调、立式空调拆除+安装
	次
	
	

	
	114
	空调拆除
	整机拆除
	次
	
	

	
	115
	压缩机更换
	空调挂机
	个
	
	

	
	
	
	空调柜机
	个
	
	

	
	116
	主板更换
	
	个
	
	

	
	117
	风叶电机更换
	
	个
	
	

	
	118
	风叶更换
	
	个
	
	

	
	119
	遥控器更换
	
	个
	
	

	
	120
	手超器更换
	
	个
	
	

	
	121
	接触器更换
	
	个
	
	

	
	122
	3P空调冷凝器
	
	个
	
	

	
	123
	空调清洗
	室内机
	台
	
	

	
	
	
	室外机
	台
	
	

	
	124
	启动器更换
	
	个
	
	

	
	125
	四通阀更换
	空调挂机
	个
	
	

	
	
	
	空调柜机
	个
	
	

	
	126
	传感器更换
	
	个
	
	

	
	127
	安装空调支架
	
	个
	
	

	
	128
	更换空调排水管
	
	m
	
	

	电风扇
	129
	小家电维修
	简易维修
	次
	
	

	
	130
	拆换风扇
	成套更换（壁扇、落地扇）
	个
	
	

	金属器具
	131
	金属器具维修
	1.包含：门、不锈钢座椅、不锈钢栏杆等；                                                         2.简易维修（焊接或其他方式维护）                                                         3.椅、柜等每张维修完成计为1次；不锈钢栏杆每处
	次
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	零星人工
	132
	木工
	
	工日
	
	

	
	133
	砖工
	
	工日
	
	

	
	134
	电工
	
	工日
	
	

	
	135
	小工
	
	工日
	
	

	其他项目
	136
	外勤补助
	院本部及城南院区之外的所属建筑
	次
	
	

	
	137
	拆换高压管
	60cm以内
	根
	
	

	
	138
	开锁
	
	次
	
	

	
	139
	更换推车轮
	直径≤20cm
	个
	
	

	
	140
	门套更换
	
	米
	
	

	
	141
	更换电脑键盘托盘
	
	副
	
	

	
	142
	管道漏水维修
	
	次
	
	

	
	143
	线路检修
	
	次
	
	

	
	144
	推拉窗维修
	
	次
	
	

	
	145
	配钥匙
	
	个
	
	

	
	146
	门槛石
	
	米
	
	

	
	147
	更换水表
	φ20
	支
	
	

	
	148
	石膏轻钢龙骨双面隔墙
	轻钢龙骨、石膏板、木条子含人工、铺材
	m²
	
	

	
	149
	疏通车
	
	次
	
	

	
	150
	DN400双壁波纹管
	
	米
	
	

	
	151
	10cmC20垫层
	
	m²
	
	

	
	152
	更换高分子雨篦子
	450X300
	个
	
	

	
	153
	沟槽开挖
	
	m³
	
	

	
	154
	沟槽回填
	
	m³
	
	

	
	155
	真石漆
	
	m²
	
	

	
	156
	三轮运输
	含人工、运输、处置费用
	次
	
	

	
	157
	小型车运输
	含人工、运输、处置费用
	次
	
	

	
	158
	彩钢雨棚
	
	m²
	
	

	
	159
	C20混凝土基础
	
	m³
	
	

	
	160
	不锈钢板
	1mm
	m²
	
	

	
	161
	时间控制器
	
	个
	
	



